

1. Relation de proportionnalité

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ressort**  http://www.coilingtech.com/wp-content/uploads/2011/08/compression-springs-big.jpg  http://www.upsti.fr/scenari/module_formation_SLCI/res/exemples_slci.png | Un ressort de compression développe un effort de 15N lorsque sa longueur est réduite de 3cm.  a) sachant que F = k.Δl, calculer la raideur du ressort. Quel est le gain de ce système ?  b) Quelle est la force développée par le ressort pour un écrasement de 10cm ? |  |
| **Engrenages**  http://www.mentalpilote.com/wp-content/uploads/2011/10/Engrenages.jpg  http://www.upsti.fr/scenari/module_formation_SLCI/res/exemples_slci.png  http://dessineux.pam.free.fr/Blog/SancedeTPdu16012008G2_A25C/clip_image001.gif | Un système est composé du réducteur à engrenages modélisé ci-contre.  a) Quel est le gain du système.  b) Lorsque la vitesse d’entrée est de 120tr/min, déterminer la vitesse de sortie en tr/min et en rad/s.  Avec :  Z20 = 12 dents  Z19 = 34 dents  Z11 = 10 dents  Z16 = 42 dents |  |
| **Potentiomètre**  http://www.astuces-pratiques.fr/imagesarticles/24/comment-brancher-un-potentiometre-2.jpg  http://www.upsti.fr/scenari/module_formation_SLCI/res/exemples_slci.png | Un potentiomètre délivre une tension comprise entre 0 et 5V pour un angle compris entre 0 et 90°.  a) Calculer le gain du système.  b) Quelle sera la tension aux bornes du potentiomètre si on fait tourner l’axe de 12° ? |  |

1. Système du 1er ordre, paramètres



On souhaite paramétrer un système du 1er ordre sous Matlab. Pour cela on a besoin de connaitre le gain statique et la constante de temps du système.

Le système sera caractérisé par sa fonction de transfert : 


Pour déterminer expérimentalement ces paramètres, on observe l’évolution de l’entrée (échelon) et de la sortie du système sur un oscilloscope.



« τ » Correspond au temps que met la sortie à atteindre 63% de sa variation ∆S. (C'est-à-dire de la différence entre la valeur prise par la sortie après et avant l’échelon)

a) Déterminer K et τ


b) Ecrire la fonction de transfert de ce système




1. Système du 1er ordre : le circuit RC


Un circuit RC est un circuit électrique, composé d'une résistance et d'un condensateur montés en série ou en parallèle. Dans leur configuration série, les circuits RC permettent de réaliser des filtres électroniques passe-bas ou passe-haut.

Ainsi, lorsque la sortie du filtre est prise sur le condensateur le comportement est du type filtre passe-bas : les hautes fréquences sont atténuées et les basses fréquences passent. Si la sortie est prise sur la résistance, l'inverse se produit et le circuit se comporte comme un filtre passe-haut.

Dans le domaine du son, ces filtres sont utilisés pour diriger le signal sonore vers le bon haut-parleur. Les filtres peuvent être simples ou plus complexes en fonction de la qualité voulue.



**Montage:**

On considère le condensateur de capacité C (en Farad) déchargé à l’instant t=0 et on note e(t) et u(t), les tensions respectives d’entrée et de sortie.

**Mise en équation :**


On utilise les lois de Kirchoff

Maille IMNJ:

Maille KLNM:

a) Exprimer e(t) en fonction de u(t) et de


b) Ecrivez l'équation différentielle d'un système du 1er ordre.




c) Déterminer la valeur des coefficients K et par identification


d) On a relevé la réponse de Uc(t) à la sollicitation d’un échelon de 10V : Déterminer la constante de temps, et vérifier la valeur du gain statique

1. Système du 1er ordre : le circuit RL



Les circuits RL (résistance + inductance (ou bobine)) sont couramment rencontrés dans les circuits électriques (filtres par exemple) ou dans les moteurs pas à pas (R correspond alors à la résistance du fil de cuivre au passage du courant).

**Montage:**



**A t = 0, on ferme l’interrupteur K**

E = 5 V

i(t=0)=0A

Rappel :

**Q1** : Utiliser la Loi des Mailles pour exprimer l’entrée de notre système (Ue(t)) en fonction de la sortie (i(t)), et la mettre sous la forme canonique

**Q2** : Déterminer l’expression de la constante de temps et le gain statique K

**Q6** : Reporter ci-dessous l’allure de i(t), si R=2Ω L=1mH (l’inductance d’une bobine s’exprime en Henry « H ») et Ue final =5V



t(s)

**i(t)**

1. Système du 2eme ordre : amortisseur de mini-quad




Amortisseur de mini-quad

On s’intéresse au mouvement d’une roue par rapport au châssis par l’intermédiaire d’un amortisseur et d’un ressort. Ce système peut être modélisé par une masse reliée en série à un ressort et un amortisseur montés en parallèle.

On note F(t) la force exercée sur la masse M et x(t) la position de cette masse par rapport à l’équilibre, au cours du temps.

a) Identifier l'entrée et la sortie du système



b) Faire le bilan des actions mécaniques s'exerçant sur la masse M

c) Ecrire le principe fondamental de la dynamique appliqué à la masse M

d) Ecrire l'équation différentielle régissant un 2ème ordre

e) Par identification des coefficients, déterminer la pulsation propre puis le gain, puis le coefficient d'amortissement